
Věc: Výzva k podání nabídky 
Zadavatel:  Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.

Sídlo:           Kamenná 71, 262 31 Milín

IČ:               70565813

DIČ:            CZ70565813

Zastoupen:  MUDr. Stanislavem Brádkou, Ph.D., ředitelem

Zadavatel veřejné zakázky s názvem „ Přístroj na měření bariérových vlastností ochranných materiálů proti vysoce toxickým látkám“ Vás jako zájemce vyzývá v souladu se zákonem č.134/2016 Sb. k podání nabídky na uvedenou veřejnou zakázku v režimu zjednodušeného podlimitního řízení. 

Předmět plnění:

Předmětem plnění zakázky je dodání specifického přístroje pro měření permeace a sorpce toxických látek potřebného pro řešení výzkumného úkolu MV ČR VI20172020059. Zadávací dokumentace je součástí výzvy a je rovněž zveřejněna na profilu zadavatele.

Místo plnění:  pracoviště Brno, tř. kpt. Jaroše 5, 602 00 Brno

Zadávací dokumentace:

1.Technické požadavky:

Přístroj musí umožňovat
· přímé měření permeace a sorpce toxických látek včetně bojových chemických látek a organických rozpouštědel plošnými porézními i neporézními materiály (včetně vrstev sypaných sorbentů)

· stanovení výstupní a sorpční křivky, základních charakteristik permeace a sorpce jako je koeficient difúze, rozpustnost, rovnovážná adsorpce, ochranná účinnost dle EN 16523-1, ČSN EN ISO 6529, ASTM 739 a jinými příbuznými normami   

· průnik par testovací látky musí být detekován s citlivostí nejméně 1 ug/l
· umožňovat kontaminaci bariérového materiálu kapalnou i plynnou fází testovací látky a měření permeace ve statických (klidových)  i dynamických (v průtoku) podmínkách

· přímou a kontinuální odezvu senzoru na změnu koncentrace pronikající látky co nejblíže testovanému materiálu 

· kontinuální sledování průběhu permeace v 1 s intervalech s grafickým výstupem na monitor PC
· kontinuální měření teploty, průtoku, vlhkosti a tlaku a jejich zaznamenání v informaci o průběhu měření

· přípravu definované koncentrace těkavých toxických látek pomocí  zabudovaného odpařovače
· přepravu a využitelnost jak v laboratorních tak terénních podmínkách

· rozměry by neměly přesáhnout 0,6 x 0,5 x 0,5 m (bez počítače)

2. Obchodní podmínky:

Dodací lhůta: nejpozději do konce června 2017

Požadovaná záruka: 24 měsíců
Ostatní podmínky: viz. závazný návrh smlouvy 

3. Požadavky na kvalifikaci uchazeče:

Profesní způsobilost

Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti v souladu s §77 zákona 134/2016.

Podmínky profesní způsobilosti uchazeč prokáže předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence a doložením kopie dokladu o oprávněnosti podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci). Originály budou požadovány před podpisem smlouvy jen u vybraného uchazeče.

  4. Lhůta pro podání nabídek:

Nabídku požadujeme písemně v českém jazyce. Lze ji zaslat poštou nebo podat osobně nejpozději do 25.4.2017  do 10:00 hodin na sekretariátu SÚJCHBO, v.v.i., Kamenná 71, 262 31 Milín v obálce označené názvem veřejné zakázky „Přístroj na měření bariérových vlastností ochranných materiálů proti vysoce toxickým látkám“  a nápisem  ,,NEOTVÍRAT“.  
5. Předpokládaná cena

Předpokládaná cena max. do 500 tis.Kč bez DPH.

6. Obsah nabídky:

a) cenová nabídka na přístroj  s uvedenou cenou bez DPH a s DPH 

b) doložení profesní  kvalifikace uchazeče

c) termín dodání

d) doplněný a podepsaný návrh smlouvy

  7. Výběr nejvhodnější nabídky:

  Posuzování a hodnocení nabídek provede hodnotící komise zadavatele jmenovaná ředitelem Ústavu.

  Nabídky, které budou obsahovat všechny požadované skutečnosti (viz. bod 6 a-d) budou hodnoceny komisí podle těchto kritérií:

· nejnižší nabídková cena (váha 80%)

· rozšířená záruční doba nad 24 měsíců (15%)

· bezplatný pozáruční servis (5%)

Pořadí uchazečů bude stanoveno takto:

· dle nejnižší nabídkové ceny bez DPH – nejnižší nabídka získá 100 bodů; další nabídky získají podle pořadí vždy o 20 bodů méně (tj. 2.nabídka -80 bodů, 3.nabídka-60 bodů atd.);

získaný počet bodů bude násoben váhou kritéria 80   

· dle nabídky rozšířené záruční doby – nejdelší nabídnutá záruční doba získá 100 bodů, následně podle počtu vždy o 20 bodů méně;
získaný počet bodů bude násoben váhou kritéria 15

· dle nabídky délky pozáručního bezplatného servisu – nejdelší nabídnutá doba získá 100 bodů, následně podle počtu vždy o 20 bodů méně;
získaný počet bodů bude násoben váhou kritéria 5
Podle počtu bodů získaných součtem bude sestaveno pořadí uchazečů.

8. Další informace

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem nebo výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

  Předložené nabídky nebudou uchazečům vráceny.

  Uchazečům nepřísluší úhrada za vynaložené náklady v souvislosti s vypracováním a podáním nabídky.

V případě nesplnění zadávacích podmínek zadavatel vyřadí nabídku z dalšího posuzování.

O výsledku řízení budou všichni účastníci vyrozuměni do 2.5.2017.

                                  Za zadavatele:







MUDr. Stanislav Brádka, Ph.D.






   
      ředitel SÚJCHBO, v.v.i.

Příloha: návrh smlouvy

	
	· 
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


  

PAGE  
str. 4/4

